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נושא: מבוא לשרטוט טכני

נתון שרטוט דו-מימדי בו מסומנות כל הפינות באותיות מ- A עד H וכמוכן הזויות C, D, E.

דרוש:

לשרטט את השרטוט הנתון בקנ"מ 1:1

לציין על פני השרטוט את אורך הקטע AH והזווית A.

מידות הצלעות רשומות בהמשך.
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דרוש לשרטט השרטוט בהתאם למידות ובקנ"מ 2:1. יש לעגל את כל הפינות הקהות עם  רדיוס 10 מ"מ, וכל הפינות ישרות עם רדיוס 2.5 מ"מ.
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נתון שרטוט דו-מימדי ועליו מידותיו. דרוש לשרטט את אותו השרטוט בקנ"מ 2:1.
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נושא: הטלות קו ונקודה

נתונות 4 נקודות:

A(30,60,35)
B(60,25,35)

C(50,30,25)
D(60,35,45)

דרוש:

למקם הנקודות על פני לוחות ההטלה 
[image: image3.wmf]3

2

1

,

,

p

p

p


לחבר הנקודות לקטעים AB, BC, AC, CD, BD
לציין מהו מצב הקטע יחסית ללוחות ההטלה הראשיים
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נתונות שתי נקודות מרחביות A(10,20,30); B(20,50,10).

דרוש:

לשרטט הטלי הקטע AB על פני לוחות ההטלה 
[image: image4.wmf]3
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לשרטט הטלי נקודה C הנמצאת במרכז הקטע AB
לשרטט הטלי נקודה D הנמצאת על 
[image: image5.wmf]2
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 וגבוהה מנקודה A ב- 10 מ"מ
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נתונות קואורדינטות של שלוש נקודות מרחביות

A(30,40,0); B(0,0,30); C(0,40,0)

דרוש:

לשרטט את הטלי המשולש על גבי שלושת לוחות ההטלה

לשרטט שלושה הטלי נקודות נוספות D, E, F בהתאם להנחיות

· נקודה D נמצאת על 
[image: image6.wmf]2
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 וגבוהה מ-A ב- 30 מ"מ

· נקודה E נמצאת על ציר X, 60 מ"מ שמאלה לנקודה B

· נקודה F נמצאת במרכז הקו המרחבי BC

להדגיש את משולש DEF על גבי שלושת לוחות ההטלה
[image: image109.emf]2
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נתונות 4 קואורדינטות של הנקודות המרחביות הבאות:

A(30,20,10); B(10,10,10); C(10,-20,40); D(-20,10,30)

דרוש:

לשרטט הנקודות על פני לוחות ההטלה

לציין מהו מצב הקטעים יחסית ללוחות ההטלה הראשיים

(קטעים AB, AC, AD, BC, BD, CD)


נושא: גודל אמיתי של קו

דרוש למצוא את גודלו האמיתי של הישר a תוך שימוש הן בלוחות ההטלה והן בשיטת הסיבוב.

מה הזוויות שיוצר הישר עם לוחות ההטלה 
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נתונים הטלי ישרים a,b בשני מישורי ההטלה
[image: image8.wmf]2
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. מה הזווית בין הישרים?

יש ללוות הפתרון בהסבר מילולי מפורט.



נתונים היטליי נקודה A בשני מישורי ההטלה
[image: image9.wmf]2
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. ידוע כי A הוא קצה קטע AB בעל אורך L=40mm היוצר זווית בת 300 עם 
[image: image10.wmf]1
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 וזווית בת 450 עם
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דרוש:

למצוא הטלי הקטע AB
לציין כמה פתרונות קיימים לבעיה

ללוות הפתרון בהסבר מילולי
נושא: מצב הדדי בין הישרים

דרוש לרשום את מצבם ההדדי של הקווים a, b.




נתונים מצבים של שני קוים מרחביים a, b.

דרוש לרשום את מצבם ההדדי של הקווים הנ"ל.

(לדוגמא: 
[image: image12.wmf]b
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נתונים מוטות מצטלבים.

דרוש: להשלים את המוטות הנראים ואת המוטות הנסתרים עד לקטע הנסתר בלבד.


נושא: גודל אמיתי של מישור

נתונים הטלי משולש ABC בשני מישורי ההטלה
[image: image13.wmf]2
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דרוש:

למצוא את זוויות המשולש בגודל אמיתי 

למצוא את הזוויות שיוצר המשולש עם מישורי ההטלה 
[image: image14.wmf]2
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ללוות הפתרון בהסבר מילולי מפורט.


נתון מישור
[image: image15.wmf]a

 ע"י קווים a ו-b.

דרוש: למצוא זווית בין הישרים. למצוא גודל אמיתי של קטע AB.
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נתונים היטלי קטע AB שהוא צלע של משולש שווה צלעות ABC. ידוע כי נקודה C נמצאת ימינה מ-AB וכן שמישור המשולש ניצב ללוח .

דרוש: להשלים היטלי המשולש. מהו שטח המשולש ABC? למצאו במישור המשולש היטלי ישר אופקי m וישר נגדי n. באים אין הדבר אפשרי, הסבר! ללוות את הפתרון בהסבר מילולי מפורט.
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נתונים ישרים a  ו-b בשני היטליהם. האם הם ניצבים?
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נושא: הקבלה למישור

נתון מישור 
[image: image19.wmf]a

 המוגדר ע"י הישרים a, b שנתונים היטליהם על פני לוחות ההטלה 
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דרוש: למצוא אם ישר s מקביל למישור 
[image: image21.wmf]a

 ואם לאו למצוא ישר t המקביל למישור 
[image: image22.wmf]a

 ועובר דרך נקודה X.

[image: image23.wmf]a

a

b

b

S

S

X

1

2

2

2

1

1


מוגדר מישור 
[image: image24.wmf]a

 על סמך הישרים a, b. מוגדר מישור 
[image: image25.wmf]b

 על סמך הישרים c, d.

דרוש: לבדוק האם המישורים 
[image: image26.wmf]b
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 מקבילים. ללוות הפתרון בהסבר מילולי מפורט.
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נתון מישור 
[image: image28.wmf]a

 המוגדר ע"י ישרים a, b. כמוכן נתון ישר c ונקודה A.
דרוש:
1. לבדוק אם c מקביל ל-
[image: image29.wmf]a
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2. לבדוק האם ניתן למצוא ישר d החותך את c כך שמישור 
[image: image30.wmf](
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 יקביל למישור 
[image: image31.wmf]a

.
3. למצוא ישר אופקי m העובר דרך A ומקביל למישור 
[image: image32.wmf]a

.
4. למצוא ישר נגדי t העובר דרך A ומקביל למישור 
[image: image33.wmf]a
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5. לבדוק האם מישור 
[image: image34.wmf](
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 מקביל למישור 
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נושא: נצבות
נתון מישור 
[image: image37.wmf]a

 ע"י הישרים a ו-b ומישור 
[image: image38.wmf]b

 ע"י הישרים t ו-k.

האם המישורים ניצבים? ללוות פתרון בהסבר מילולי מפורט.
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נתונים שני היטלים של ישרים מקבילים a ו-b.

דרוש: למצוא מרחק בין הישרים (גודל אמיתי). למצוא את זוויות הישרים כלפי 1 ו-2.
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נתונים היטלי ישר a ונקודה מרחבית A.

דרוש: למצוא מרחק אמיתי בין הישר לנקודה. למצוא היטלים חזיתי ועילי של משולש שווה שוקיים, אשר גבהו הינו המרחק בין הישר a לנקודה A ובסיסו האמיתי באורך 40 מ"מ נמצא על ישר a.
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נתון מלבן ע"י היטליו A1B1 ו- A2B2, B2C2.

דרוש: להשלים היטלי המלבן המרחבי ABCD. למצוא את גודלם האמיתי של צלעות המלבן.
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נתון מישור  ע"י ישרים a ו-b בהיטלים פנים ועל וישר מרחבי p.

דרוש: למצוא היטלי כדור בעל רדיוס של 20 מ"מ המשיק למישור  ומרכזו נמצא על ישר p. למצוא נקודת ההשקה של הכדור במישור 
[image: image43.wmf]a

 ונקודות הדיקור של ישר p בכדור.


[image: image44.wmf]a

a

b

b

p

p

2

2

2

1

1

1


דיקור
נתון מישור  המוגדר ע"י ישרים a ו-b וישר מרחבי s בהיטלים פנים ועל.

דרוש: למצוא נקודת דיקור של ישר s במישור .
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נתונים מישורים 
[image: image46.wmf]a

 ו-
[image: image47.wmf]b

 ע"י ישרים a, b  ו-c, d בהתאם.

דרוש: למצוא קו החיתוך בין המישורים. ללוות פתרון בהסבר מילולי מפורט.
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נתונים זוג כנפיים מפלדה ABCD, ABEF.

דרוש: למצוא גודל אמיתי של הכנפיים. למצוא זווית בין הכנפיים. ללוות את הפתרון בהסבר מלולי מפורט.
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נתונים היטלי פנים ועל של שתי פחיות בצורת משולשים: ABC ו-DEF.

דרוש: למצוא את קו החיתוך בין הפחיות. להבחין בין קוים גלויים ונסתרים. ללוות את הפתרון בהסבר מלולי מפורט.
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נתון קטע AB ומישור 
[image: image51.wmf](
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דרוש:

1. לבנות במישורי הטלה 
[image: image52.wmf]2
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 משולש ישר זווית ABC המקיים את התנאים הבאים:

1. קודקוד הזווית הישרה בנקודה B.

2. קודקוד C של המשולש נמצא במישור 
[image: image53.wmf]a

.
3. אורך הניצב BC הוא 40 מ"מ.
2. לרשום הסבר מילולי מפורט, המתאר את כל שלבי הבניה.
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נתון ישר a ונקודה A שהיא מרכז של כדור א' ברדיוס 30 מ"מ.
דרוש:
1. למצוא את מרכזו של כדור ב' ברדיוס 20 מ"מ כאשר מרכז הכדור נמצא על הישר a והכדור משיק לכדור א' הנתון. לשרטט במישורי הטלה 
[image: image55.wmf]2
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 את כדור א' וכדור ב'.
2. בנקודת ההשקה בין הכדורים עובר מישור 
[image: image56.wmf](
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 המשיק לשני הכדורים. ישר b הוא ישר אופקי וישר c הוא ישר נגדי. שרטט את הישרים b ו-c במישורי הטלה 
[image: image57.wmf]2
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3. רשום הסבר מילולי מפורט, המתאר את כל שלבי הבניה שבסעיפים 1 ו-2.
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נתון מישור 
[image: image59.wmf](
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 ונקודה A שהיא מרכז של קובייה בצלע 40 מ"מ. אחד ממישורי הקובייה מקביל למישור 
[image: image60.wmf]a

 ואחת הצלעות מקבילה לישר a.
דרוש:

1. לשרטט את הקובייה במישורי הטלה 
[image: image61.wmf]2
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2. ישר c מחבר את נקודת החיתוך של a ו-b ומרכז הקובייה. מהי הזווית בין ישר c ומישור 
[image: image62.wmf]a

.
3. רשום הסבר מילולי מפורט, המתאר את כל שלבי הבניה שבסעיפים 1 ו-2.
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נתון ישר a במישורי הטלה 
[image: image64.wmf]2
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 וישר b במישור הטלה 
[image: image65.wmf]1
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 בלבד. הישרים a ו-b מקבילים והמרחק ביניהם הוא 40 מ"מ.
דרוש למצוא את הישר b במישור הטלה 
[image: image66.wmf]2
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. שרטט את כל הפתרונות האפשריים.
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נתון משולש ABC במישור הטלה 
[image: image68.wmf]1

p

 וקטע אופקי CD הנמצא בתוך מישור המשולש (נקודה D על AB) ונקודה K שמרחקה ממשולש ABC הוא 30 מ"מ.
דרוש למצוא את משולש ABC במישור הטלה 
[image: image69.wmf]2

p

, סמן את נקודת הדיקור של גובה הפירמידה KABC במשולש.
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נתון:


נקודה A שהיא מרכז כדור א' בעל רדיוס 20 מ"מ.

דרוש:

1. למצוא במשורי הטלה 
[image: image71.wmf]2
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 את נקודה B כך שיתקיימו התנאים הבאים:
1. נקודה B היא מרכז כדור ב' אשר משיק לכדור א' ובעל רדיוס 30 מ"מ,

2. קטע AB נטוי בזווית 300 למישור הטלה 
[image: image72.wmf]1
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 ובזווית 450 למישור הטלה 
[image: image73.wmf]2
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2. למצוא ישר אופקי t הנמצא בגובה של נקודה A ומשיק לשני הכדורים א' ו-ב'.
3. ללוות את הפתרון בהסבר מלולי.
לשני הסעיפים א' ו-ב' יש להציג פתרון אחד בלבד.
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נתון:

קטע AB ונקודה C מחוץ לקטע.

דרוש:

1. למצוא במשורי הטלה 
[image: image75.wmf]2
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 נקודה D המרוחקת במרחק של 40 מ"מ משתי הנקודות A ו-B ובמרחק של 30 מ"מ מנקודה C. 

2. לציין את מספר הפתרונות הקיימים לבעיה, אך להציג פתרון אחד בלבד.
3. ללוות את הפתרון בהסבר מלולי.


נתון:

ישר t ונקודה A.
דרוש:  

למצוא במישורי הטלה 
[image: image76.wmf]2
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 את היטלי משולש שווה צלעות ABC כך שיתקיימו התנאים הבאים:

1. אורך של כל צלע המשולש הוא 20 מ"מ,

2. בסיסו של המשולש BC נחתך עם ישר t בנקודת האמצע של BC,
3. מישור המשולש נטוי ב- 300 לישר t.
יש להציג פתרון אחד בלבד.
רשום במחברת הבחינה את הסבר מילולי מפורטת המתאר את כל שלבי הבניה.



נושא: חדירות

נתונה פירמידה ABCDV וישר p בשני היטלים על פני .

דרוש: למצוא את נקודות החדירה של ישר p בפירמידה (הבחן בין גלוי ונסתר).
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נתונים היטלים לא מושלמים של שתי גופים מישורניים.

דרוש: להשלים את ההיטלים (כולל היטל צידי), למצוא את קו החדירה ולשרטט פריסה של אחד הגופים.


[image: image78.wmf]
נתונה מנסרה ישרה מרובעת ופירמידה ישרה ריבועית המהווים גוף משולב יצוק.

דרוש: להשלים קווי חדירה בלוחות ההטלה  תוך כדי הבחנה בין גלוי לנסתר. לשרטט פריסה של שני הגופים ללא קווי חדירה.

[image: image79.wmf]

נושא: פריסה

נתונים שני היטלים שלמים של מעטפת מנסרה ישרה.
דרוש: לשרטט את היטל צד של המנסרה ופריסתה.


[image: image80.wmf]
נתון היטל פנים של גליל קטום.

דרוש: להשלים את שלושת ההיטלים ופרישתו של הגליל.


[image: image81.wmf]
נתון היטל פנים של חרוט קטום.

דרוש: להשלים את שלושת ההיטלים ופרישתו של החרוט.


[image: image82.wmf]
נתון היטל פנים (שלם) של מנסרה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image83.png]



נתון היטל פנים (שלם) של מנסרה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image84.png]



נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image85.png]e




נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image86.png]OB




נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image87.png]W e




נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של פירמידה.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של גליל.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של גליל.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של גליל.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של גליל.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
[image: image95.png]Ol




נתון היטל פנים (שלם) של חרוט.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של חרוט.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של חרוט.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתון היטל פנים (שלם) של חרוט.

יש להשלים היטל על (במידת הצורך) ולסרטט היטל צד של הגוף. יש להבדיל בין קווים גלויים ונסתרים.
הערה: נא למקם ציר אנכי קרוב לצידו הימני של ההיטלים הנתונים.
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נתונות מנסרה ישרה ופירמידה ישרה.

דרוש: להשלים שלושת ההיטלים עם ציון קווי חדירה ולשרטט פריסה של שני הגופים (כולל קווי חדירה).


[image: image100.wmf]
נתונים גליל וחרוט.

דרוש: להשלים שלושת ההיטלים עם ציון קווי חדירה ולשרטט פריסה של שני הגופים (כולל קווי חדירה).


[image: image101.wmf]
נתונים כדור וחרוט.

דרוש: להשלים שלושת ההיטלים עם ציון קווי חדירה ולשרטט פריסה של החרוט (כולל קווי חדירה).

[image: image102.wmf]
נתונים כדור וגליל.

דרוש להשלים שלושת ההיטלים עם ציון קווי חדירה ולשרטט פריסה של הגליל (כולל קווי חדירה).


[image: image103.wmf]
נתונים שני גלילים.

דרוש להשלים שלושת ההיטלים עם ציון קווי חדירה ולשרטט פריסה של הגליל (כולל קווי חדירה).
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